**鱼雷罐车字体标准**

位置：位于鱼雷罐车稳定定位块上，左右居中，距离上方5cm处。

字体：黑体。

大小：10cm。

颜色：字体为白色，底色为黑色，底色与字体之间颜色应保持颜色分明。

罐号格式：所有罐号应以“A”字母开头，后接两位罐号号码，例如：AXX。